-------------------------------------------------------------------------- 

       642405-00 MOBILGREASE EAL 102
          SCHEDA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO
-------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------- 
1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA'
-------------------------------------------------------------------------- 
NOME DEL PRODOTTO: MOBILGREASE EAL 102
03/08/2002

FORNITORE: ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe,
           Division of ExxonMobil Petroleum & Chemical, bvba,
           Polderdijkweg,
           B-2030 Antwerp, Belgium
           
           Tel. + 39 06 6569 2400

Emergenza,24 ore: Centro Antiveleni Policlinico Universitario
"A. Gemelli" Tel. 39 06 3054343
Informazioni Tecniche/Prodotti: 800 011 723

USO DESIGNATO: grasso per cuscinetti

-------------------------------------------------------------------------- 
2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI
-------------------------------------------------------------------------- 
NOMI E SINONIMI CHIMICI: IDROCARBURI SINTETICI E ADDITIVI

COMPONENTI DA RIPORTARE SULLA SCHEDA DI SICUREZZA:
(secondo UE e/o altri organismi internazionali)

None.

-------------------------------------------------------------------------- 
3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
-------------------------------------------------------------------------- 
Nelle normali condizioni d'uso, Questo prodotto non è considerato
pericoloso in base alle linee guida legislative dell'UE (vedi Sezione
15).

EFFETTI POTENZIALI SULLA SALUTE: A seguito di contatti prolungati e
     ripetuti con la pelle, questo materiale puo' rimuoverne la
     protezione superficiale e portare ad irritazione e dermatiti.

Per ulteriori effetti sulla salute/dati tossicologici, vedi Sez.ne 11.

NOTA:  Questo prodotto non dovra'essere impiegato per un'applicazione
     diversa senza aver prima consultato un esperto.

-------------------------------------------------------------------------- 
4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO
-------------------------------------------------------------------------- 
CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente con acqua.  Se si
     verifica irritazione, chiamare un medico.
CONTATTO CON LA PELLE: Lavare le aree di contatto con acqua e sapone.
     Iniezioni ad alta pressione attraverso la pelle richiedono
     l'immediato intervento medico per incisioni ed irrigazioni.
INALAZIONE: Non ci si aspetta costituisca un problema.
INGESTIONE: Non si ritiene porti conseguenze quando ingerito.  In caso
     di malessere chiamare un dottore o una ambulanza.

-------------------------------------------------------------------------- 
5. MISURE ANTINCENDIO
-------------------------------------------------------------------------- 
MEZZI DI ESTINZIONE: Schiuma, estintori a polvere, CO2.
PARTICOLARI PROCEDURE ANTINCENDIO: L'impiego di schiuma o di acqua può
     causare schiumeggiamento.  Usare acqua per raffreddare
     contenitori esposti al calore.  Acqua sotto pressione può essere
     impiegata per dilavare gli sversamenti allontanandoli dalla zona
     interessata all'incendio.  Prevenire perdite dal sistema
     anti-incendio e la contaminazione di corsi d'acqua, di fognature
     e di condotte di acqua potabile.
EQUIPAGGIAMENTO PROTETTIVO SPECIALE: Usare l'autorespiratore per
     combattere incendi in ambienti chiusi.
PARTICOLARI PERICOLI DI INCENDIO O ESPLOSIONE: Nessuno.
PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE: In caso di combustione incompleta possono
     formarsi:  fumi, nebbie, monossido di carbonio, ossidi di zolfo,
     aldeidi e altri prodotti di decomposizione.
punto di infiammabilita' C(F): > 121(250) (STIMATO PER L'OLIO, ASTM
     D-92 (COC)).
Limiti d'infiammabilità (% vol. in aria, appross.) -  LEL: NA,   UEL:
     NA
IDENT. PERICOLO NFPA:   Salute:  0 ,  Infiammabilita':  1 ,
     Reattivita':  0

-------------------------------------------------------------------------- 
6. PROCEDURE IN CASO DI VERSAMENTI ACCIDENTALI
-------------------------------------------------------------------------- 
PROCEDURE DA NOTIFICARE: Riferire le fuoriuscite alle autorita'
     competenti, quali pompieri ed USL.  Se tali fuoriuscite possono
     inquinare le fognature e corsi d' acqua, contattare la USL.
PROCEDURE IN CASO DI PERDITE O VERSAMENTI DEL PRODOTTO: Le piccole
     perdite possono essere assorbite con segatura trattata con
     ignifughi, farina fossile, ect.  Contenere e rimuovere le grandi
     perdite per il recupero e l'eliminazione.
PRECAUZIONI PER L'AMBIENTE: Impedire che le perdite defluiscano nelle
     fognature o nei canali di scolo e che entrino a contatto col
     suolo.
PRECAUZIONI PERSONALI: Vedere Sezione 8

-------------------------------------------------------------------------- 
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
-------------------------------------------------------------------------- 

USI SPECIFICI: grasso per cuscinetti

MANIPOLAZIONE: Evitare contatti ripetuti e prolungati con la pelle.
STOCCAGGIO: Non stoccare in contenitori aperti o senza etichettatura.
     Stoccare lontano da agenti ossidanti o da prodotti combustibili.
PRECAUZIONI PARTICOLARI: Evitare perdite e trafilamenti per prevenire
     rischi di scivolamento.
AVVISO RECIPIENTI VUOTI: I recipienti vuoti trattengono del residuo
     (liquido e/o vapore) e possono essere pericolosi. NON
     PRESSURIZZARE, TAGLIARE, SALDARE, BRASARE, FORARE, SMERIGLIARE O
     ESPORRE I RECIPIENTI AL CALORE, FIAMME, SCINTILLE,
     ELETTRICITA'STATICA OD ALTRE FONTI DI IGNIZIONE; I CONTENITORI
     POTREBBERO ESPLODERE CAUSANDO IL FERIMENTO O LA MORTE. Non
     tentare di riempirli o pulirli poichè il residuo è difficile da
     rimuovere. I fusti vuoti devono essere completamente scolati,
     tappati bene e inviati subito al ricondizionamento. Smaltire i
     recipienti in modo sicuro per l'ambiente e secondo le norme
     vigenti.

-------------------------------------------------------------------------- 
8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
-------------------------------------------------------------------------- 
LIMITI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE:

Questo prodotto non contiene alcun componente per il quale siano
riconosciuti dei limiti d'esposizione.

VENTILAZIONE: Nessuna particolare raccomandazione nelle normali
     condizioni d'uso e con adeguata ventilazione.
PROTEZIONE RESPIRATORIA: In condizioni normali di impiego e con
     adeguata ventilazione, non sono necessari particolari
     accorgimenti.
PROTEZIONE PER GLI OCCHI: Si dovrebbero seguire le normali pratiche
     industriali di protezione per gli occhi.
PROTEZIONE PER LA PELLE: Nel caso di contatti prolungati e ripetuti
     con la pelle si dovrebbero indossare guanti impermeabili.  Si
     dovrebbero sempre seguire buone pratiche di igiene personale.
CONTROLLI AMBIENTALI: VEDI SEZIONE 7

-------------------------------------------------------------------------- 
9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE
-------------------------------------------------------------------------- 
Per informazioni piu' approfondite vi consigliamo di far riferimento
ai dati contenuti nel relativo foglio prodotto.

GENERALE:
STATO FISICO: Grasso
COLORE: Ambra
ODORE: caratteristico
ODORE LIMITE: ND

INFORMAZIONI IMPORTANTI SU SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE:
pH: NA
TEMPERATURA DI EBOLLIZIONE C(F): ND
TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA' C(F): > 121(250) (STIMATO PER L'OLIO,
     ASTM D-92 (COC))
INFIAMMABILITA' (solidi): ND
AUTOINFIAMMABILITA' C(F): ND
CARATTERISTICHE ESPLOSIVE: NA
CARATTERISTICHE OSSIDANTI: NA
TENSIONE DI VAPORE-mm Hg 20 C: ND
DENSITA' RELATIVA, 15/4 C: 0,985
SOLUBILITA' IN ACQUA: Trascurabile
COEFFICIENTE DI RIPARTIZIONE: ND
VISCOSITA' A 40 C, cSt:   100,0
VISCOSITA' A 100 C, cSt: ND
densita' dei vapori: ND
FRAZIONE EVAPORATA: ND

ALTRE INFORMAZIONI:
PUNTO DI GOCCIA C(F): > 175(347)
PUNTO DI SCORRIMENTO C(F): NA
PUNTO DI CONGELAMENTO C(F): ND
NOTA: MOLTE CARATTERISTICHE FISICHE PER IL COMPONENTE DELL'OLIO.
ESTRATTO IN DMSO, IP 346 (%peso): <3, solo per l'olio minerale.
        NA=NON APPLICABILE ND=NON DETERMINATA D=DECOMPOSIZIONE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TECNICHE, VI SUGGERIAMO DI CONTATTARE UN
NOSTRO RAPPRESENTANTE COMMERCIALE

-------------------------------------------------------------------------- 
10. STABILITA' E REATTIVITA'
-------------------------------------------------------------------------- 
STABILITA' (TERMICA, ALLA LUCE, ETC.): Stabile.
CONDIZIONI DA EVITARE: Calore elevato.
INCOMPATIBILITA' (MATERIALI DA EVITARE): Ossidanti forti.
PRODOTTI PERICOLOSI CHE POSSONO FORMARSI PER DECOMPOSIZIONE: Il
     prodotto non si decompone a temperatura ambiente.
POLIMERIZZAZIONE PERICOLOSA: Non avviene.

-------------------------------------------------------------------------- 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
-------------------------------------------------------------------------- 
                       ---TOSSICOLOGIA ACUTA---
TOSSICITA' ORALE:  Praticamente non tossico (LD50:  superiore a 2000
     mg/Kg).  ---Basato su prove di prodotti similari e/o di
     componenti.
TOSSICITA' CUTANEA:  Praticamente non tossico (LD50:  superiore a 2000
     mg/Kg).  ---Basato su prove di prodotti similari e/o di
     componenti.
TOSSICITA' PER INALAZIONE:  Non applicabile ---Concentrazioni
     pericolose di nebbie e/o vapori sono difficilmente riscontrabili
     in ogni ragionevolmente prevedibile condizione di impiego anche
     errato del prodotto.
IRRITAZIONE DEGLI OCCHI: Praticamente non irritante.   ---Basato su
     prove di prodotti similari e/o di componenti.
IRRITAZIONE DELLA PELLE: Praticamente non irritante.   ---Basato su
     prove di prodotti similari e/o di componenti.

               ---ALTRE INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE---
Questo prodotto contiene esteri sintetici.  Nelle normali condizioni
     d'uso, non si ritiene esistano pericoli significativi per la
     salute.  Questo prodotto non è approvato per contatti diretti o
     indiretti con alimenti.

-------------------------------------------------------------------------- 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
-------------------------------------------------------------------------- 

IMPATTO SULL'AMBIENTE:

ECOTOSSICITA': Non tossico per gli organismi acquatici (valore LL50
     96-ore, maggiore di 5.000ppm per la trota arcobaleno).

MOBILITA': Non Determinata.

PERSISTENZA E DEGRADABILITA': Questo prodotto e' biodegradabile oltre
     il 75% in 28 giorni, secondo il metodo dello sviluppo della CO2.

POTENZIALE DI BIOACCUMULO: Non Determinata.

-------------------------------------------------------------------------- 
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
-------------------------------------------------------------------------- 
SMALTIMENTO RIFIUTI: Ancorche' questo prodotto sia BIODEGRADABILE esso
     NON DEVE essere scaricato indiscriminatamente nell'AMBIENTE.  Il
     prodotto può essere bruciato come carburante, in accordo con la
     normativa vigente.

CODICE EUROPEO RIFIUTI: 12 01 12 (cere e grassi esauriti)
     L'attribuzione del codice presuppone che il prodotto sia stato
     impie- gato secondo l'uso cui era destinato. In caso di impiego
     diverso e/o di presenza di eventuali contaminanti, puo' essere
     necessaria, da parte dell'utilizzatore, l'attribuzione di un
     codice diverso. Questo rifiuto, in conformità con la Direttiva
     91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, è considerato pericoloso e
     soggetto ai dettati di questa Direttiva a meno che non si
     applichi l'Articolo 1(5) della Direttiva.

-------------------------------------------------------------------------- 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
-------------------------------------------------------------------------- 
USA DOT: Non regolamentato.

RID/ADR: Non regolamentato.

IMO: Non regolamentato.

IATA: Non regolamentato.

-------------------------------------------------------------------------- 
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
-------------------------------------------------------------------------- 

CLASSIFICAZIONE-ETICHETTATURA (CEE): Non richiesta.
Fare riferimento alle seguenti normative:
   D.LGS. 52/97, D.M. (Min.della Salute ) 14/6/2002 e 7/9/2002,
   D.E. 1999/45/CE, 2001/60/CE e normativa collegata, su:
   "Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
   e dei preparati pericolosi"
   DPR 303/56    "Norme generali per l'igiene del lavoro"
   DPR 547/55    "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"
   DPR 336/94    "Tabella delle malattie professionali nell'industria"
   D.Lgs 626/94 e "Attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE
                  242/96 e 25/02  89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
                  90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE
                  95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, riguardanti
                  il miglioramento della sicurezza e della salute
                  dei lavoratori sui luogo di lavoro"

Contiene: Solfonato di calcio. PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA:

I SEGUENTI COMPONENTI DEL PRODOTTO SONO RIPORTATI DI SEGUITO:

NOME CHIMICO                          NUMERO CAS   ELENCO CITAZIONI
                *** NESSUN COMPONENTE DA RIPORTARE ***

                 --- RIFERIMENTO ELENCO CITAZIONI ---
1=IARC 1     6=NO ALLERGIA 11=DE TERAT B  16=DE CANC  B  21=CH CANC
2=IARC 2A    7=SE ALLERGIA 12=DE TERAT C  17=AT TERAT A22=at
3=IARC 2B    8=SE CANC     13=DE TERAT D  18=AT TERAT B
4=NTP CANC   9=DK CANC     14=DE CANC A1  19=AT TERAT C
5=NTP SUS   10=DE TERAT A  15=DE CANC A2  20=AT TERAT D

CANC= CANCEROGENO;  SUS= SOSPETTO CANCEROGENO;  TERAT= TERATOGENO

AT = Austria DE = Germania NO = Norvegia
      CH = Svizzera          DK = Danimarca         SE = Svezia

-------------------------------------------------------------------------- 
16. ALTRE INFORMAZIONI
-------------------------------------------------------------------------- 

NOTA: I PRODOTTI DELLA EXXON MOBIL CORPORATION E DELLE SUE AFFILIATE
NON SONO FORMULATI PER CONTENERE PCB.

Studi medici hanno indicato che molti idrocarburi presentano rischi
potenziali per la salute che possono variare da persona a persona. Le
informazioni fornite da questa Scheda Dati di Sicurezza riflettono
l'uso specifico del prodotto che non deve essere usato per altre
applicazioni. In ogni caso, tenere conto dei seguenti consigli:

AVVISO PER INFORTUNIO DA INIEZIONE:  Se il prodotto é iniettato nella
o sotto la pelle, o in qualsiasi parte del corpo, indipendentemente
dall'aspetto o dall'entità della ferita far visitare immediatamente il
soggetto da un medico per emergenza chirurgica.  Anche se i sintomi
iniziali derivanti da un'iniezione ad alta pressione possono essere
minimi o assenti, un sollecito intervento chirurgico effettuato entro
le primissime ore può ridurre in maniera significativa l'entità finale
del danno.

Le sezioni di questa Scheda Dati di Sicurezza che sono stampate in
neretto evidenziano recenti cambiamenti significativi apportatial
consiglio a all'informazione data.

**********************************************************************
Solo per uso Mobil interno:  MHC:  1* 1* NA 1* 1*, MPPEC:  A, TRN:
642405-00, ELIS:  400056, CMCS97:  978098
EHS Data di Approvazione:03AUG2002
**********************************************************************

Le informazioni riportate in questa scheda sono date in buona fede
e ritenute accurate, ma non rappresentano garanzia ad alcun titolo.
Tutti i rischi derivanti dall'uso del prodotto sono a carico
dell'utente poichè le modalità d'impiego non rientrano nel nostro
controllo, quindi NON SI CONCEDONO GARANZIE DI QUALSIASI TIPO E NATURA
INCLUSE GARANZIE DI COMMERCIABILITA' E IDONEITA' PER SCOPI SPECIFICI
ULTERIORI E/O DIVERSI DA QUELLI PREVISTI. Niente è da intendersi
come una raccomandazione per usi che violino validi diritti di brevetto
licenza o come un'estensione degli stessi. Istruzioni adeguate e
procedure di sicurezza devono essere fornite agli utilizzatori e a chi
maneggia il prodotto. Sono severamente proibite alterazioni di questo
documento. Fermi restando i limiti inderogabili di legge, é vietata la
ripubblicazione o la ritrasmissione anche parziale di questo documento.
La Exxon Mobil Corporation e le sue affiliate non si assumono alcuna
responsabilità circa l'accuratezza delle informazioni qualora il
documento non provenga dal sistema ufficiale di distribuzione
ExxonMobil.

Copyright 2001 Exxon Mobil Corporation, Tutti i diritti riservati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Vedere Sezione 1